**电缆引入底板 KEL-DPZ**

KEL-DPZ电缆引入底板设计用于在狭小的空间内布线和密封大量标准电缆、  
软管或光纤，是传统格兰头的完美替代品。


KEL-DPZ电缆引入底板用于在狭小的空间内排布和密封大量标准电缆，软管或光纤（直径从1.5到22mm），并精确匹配6针，10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸。

KEL-DPZ电缆引入底板与无端子的电缆或气动软管的组装非常快速和便捷。只需在薄膜上刺一个小孔，便可将不带接头的电缆快速安全地引入控制柜和外壳。防护等级高达IP66（通过DIN EN 60529：2000-09认证）。已获得ECOLAB，EN 45545-2 HL3，EN45545-3 E45 / EI30，DNV-GL等证书。

已刺破并不再使用的薄膜孔，可通过ST-B堵头密封。引入的电缆会自动密封并释放应力。 其卫生设计能避免粉尘和污垢的堆积。

KEL-DPZ电缆引入底板由聚酰胺主体组成，该主体完全由弹性体封装。易科智连KEL-DPZ系列材料不含卤素和硅。易科智连可提供免费样品和证书。

<https://www.icotek.cn/zh/p/plates/kel-dpz>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: info@icotek.cn