**易科智连KT-DT 7 和 KT-DT 8穿芯**


易科智连KT-DT电缆穿芯适用于需要引入大量电动、气动或液压管线，并且需要IP54（UL type 12）密封防护的场合。

通过使用KT-DT 7，最多可以引入4根直径达6 mm的电缆。使用KT-DT 8，可以分别引入7 mm或4 mm的电缆各两根。由于采用了KT-DT系列穿芯，电缆的安装密度得到明显提高。

KT-DT穿芯完全兼容易科智连可分电缆引入框架，例如KEL-U，KEL 和KEL-FG系列。因此，可以轻松的将带有和不带预组装连接器的电缆组合在一起，并布线到电缆引入框架内。另外，KT-DT穿芯也非常适合电缆的改造。可以实现各个模块的预组装。

新款电缆穿芯也提供ATEX版本。

<https://www.icotek.cn/zh/p/grommets/kt-dt>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)