**满足所有需求的应力释放 – 使用易科智连KZL和ZL系统**

对于电缆和气动电缆的布线，固定和应力释放，易科智连的KZL和ZL系统是最佳解决方案。

KZL系列可轻松的组装在35 mm的H型DIN导轨和30 mm的C型DIN导轨上，厚度为16-17 mm。 KZL应变消除板可以直接卡入导轨。

ZL系列设计为螺丝直接固定。 ZL可选装预压铝或黄铜螺母，用于不同内径的螺孔。 螺丝头确保金属与定位表面的接触。这可以防止所谓的冷挤压特性。

电缆布线采用束线带固定，将电缆和相应的齿绑在一起。 每个齿的末端都有一个切口，可避免电缆扎带滑出。

聚酰胺制成的KZL应力消除板具有UL 94 V0阻燃等级，为自熄型，并且完全不含卤和硅。 此外，该材料符合最新的欧洲铁路防火标准EN 45545-2，危险等级为3级。

非常灵活且节省空间的KZL和ZL适用不同的尺寸和不同的电缆直径。

<https://www.icotek.cn/zh/p/strain-relief/kzl>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)