**易科智连通用电缆入口密封刷条KDR-BES-U受广泛应用**

易科智连创新灵活的电缆引入解决方案KDR-BES-U在市场上独领风骚。由于特殊的钳形外观设计、高品质铝质刷条，KDR-BES-U可以提供多种安装方案。

电缆入口密封刷条的应用领域广泛，例如在电控箱、服务器、机器墙或是控制面板上。

安装取决于不同电控箱底部和服务器的形状。有些底盘向下弯曲，有些并没有这些特征。KDR-BES刷条基本能适用市场上任何类型的电控箱和电控柜。包含在送货附件的标准底板可用作安装。长度最长可达1500 mm。

KDR-BES-U可引入带或不带接头的电缆。刷条密封解决方案可以让空气流动的同时，过滤灰尘和大颗粒。KDR-BES-U可提供多种安装选择、应用简单快捷、并提供各种的长度选择。

https://www.icotek.cn/zh/p/accessories/kdr-bes-u



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)