**易科智连用于印刷电路板的电缆屏蔽夹PCB-SKL**

PCB-SKL可以持续抑制线缆到印刷电路板上的电磁干扰。

电缆屏蔽夹PCB | SKL由现有的EMC屏蔽夹SKL组成，在其下方有固定的焊点，用于支撑电路板上的安装。EMC屏蔽夹可大面积接触电缆屏蔽层。下部集成了四个焊脚，以确保快速简便地安装。紧凑的组件外表面全部镀锡。集成EMC解决方案并应用于印刷电路板的电缆屏蔽夹是一种创新的形式。

夹紧范围在3-6 mm之间。 如易科智连大部分产品一样，可提供定制化的解决方案。 该产品现已发布。 免费样品可直接从易科智连获取。

<https://www.icotek.cn/zh/p/emc-clamps/pcb>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)