**易科智连推出新款SFZ-M|MSKL屏蔽支架**

SFZ-M | MSKL 具有耐冲击、抗振和免维护的特性。可用于将单根电缆的屏蔽层连接到大地电位的场合。 通过屏蔽夹连接，可以确保电缆的安全，使屏蔽接地变得更加简单。

SFZ-M | MSKL新款屏蔽支架改进了DIN导轨的夹持力，传输阻抗更小且对电缆屏蔽层可保持恒定压力。通常易科智连屏蔽夹集成了电缆护套应力释放的功能，并满足EN 62444要求。

由于特殊结构设计，MSKL的夹紧范围很大，宽度和高度相对较小（例如MSKL 3-12，插入了12ｍｍ电缆屏蔽层：宽度为26.25ｍｍ）。因此，电缆安装密度更大。只需用手轻松的扣在35 mm的DIN导轨上，即可轻松完成SFZ-M | MSKL的安装。

<https://www.icotek.com/zh/p/emc-clamps/sfz-mmskl/>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)