
**易科智连EMC屏蔽夹LFC-MSKL和LFC-SKL**

适用于安装在C型导轨上

LFC直接在C型导轨上接触电缆屏蔽层，现有的电缆夹仍然可用， 应力通过电缆护套消除，因为屏蔽接触不是为机械负载而设计的。 屏蔽层的大接触面积和应力消除功能已完美分开。 icotek（易科智连）SKL / MSKL屏蔽夹用于单根电缆必须将屏蔽层连接地电位的应用场合。

无需工具，节省空间以及EMC屏蔽夹的高抗振性是其显著优点。 LFC还具有3-30 mm的较大夹紧范围，灵活性很大。LFC适合安装在所有常见的C型导轨上，开口尺寸为16-17 mm。

<https://www.icotek.cn/zh/p/emc-clamps/sc>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)