
**易科智连推出适配威图 , nVent 霍夫曼 & Häwa 机柜的KDR-ESR 可调节底板**

预组装好[KEL-U电缆引入系统](https://www.icotek.cn/zh/p/ces/kel-u)的滑动框架的单片底板，可用于机柜底座组装

将所有电缆安装到KEL-U框架后，可以轻松，快速地将它们插入滑动框架并进行固定。 在维护期间，无需工具即可从滑动框架上拆卸KEL-U框架。 由于结合了KDR-ESR和KEL-U，可以达到IP54的防护等级（需正确选择电缆穿芯）。 不再需要的滑动框架用[BPK-SNAP](https://www.icotek.cn/zh/p/accessories/bpk-snap)密封。

极其狭窄（75毫米）的底板KDRS-ESR-VX25组装在机柜底板上。这样可以在不弯曲电缆的情况下将电缆直接布线到电缆槽中。因此，电缆导管可以设置得较低，从而为机柜中的其他组件留出更多空间。

<https://www.icotek.cn/zh/p/accessories/kdr-esr>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)