**易科智连应用于食品行业的圆形电缆引入底板KEL-DPZ-HD**

符合FDA认证标准，防护等级达 IP66/IP68

新电缆引入底板KEL-DPZ-HD M32至M63已开发用于食品加工和包装机械。

根据卫生设计准则的研发过程中，注意确保电缆的引入口表面非常光滑，没有集尘槽 [(Ra = 0,421 μm, ISO 4287)](https://www.icotek.cn/downloads/zertifikate/12227_icotek_Elastomer_Ergebnispraes_20-09-04_a.pdf)。 外部轮廓的半径为6 mm，代替原来所需的3毫米。此外，KEL-DPZ-HD使用符合FDA标准的弹橡胶，符合食品认证1935/2004 / EG和（EU）10/2011。 信号色蓝色确保清晰的视觉颜色识别。

电缆引入板设计用于布线和密封直径范围为3.2 mm至22.2 mm的多条电缆和软管。 它们符合应力释放标准，能达到IP65 / 66/67/68。 与传统电缆格兰头相比，一个显著的优势是更高的电缆密度和灵活的电缆线径范围。用螺母固定非常简单。

<https://www.icotek.cn/zh/p/hygienic-design>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)