**防尘的理想选择：KEL-BES 带刷电缆引入框架**

带刷条的电缆引入框架KEL-BES，用于引入对密封要求不高的电缆

KEL-BES可将电缆引入到网络机柜，控制柜或者控制盒当中。

对于在夹层地板内的电缆布线， KEL-BES也是理想的解决方案，为电缆的引入或引出提供开口。

毛刷框架可以通过螺钉或通过[膨胀铆钉](https://www.icotek.cn/zh/p/brush/expanding-rivets)安装。

KEL-BES框架与10、16和24针的标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。

https://www.icotek.cn/zh/p/brush/kel-bes



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)