**一孔多线，常规格兰头的完美替代：圆形电缆引入底板KEL-DPZ-CLICK**

从面板正面卡入安装，解决面板因背面空间过于狭小而无法装配的情况。

KEL-DPZ-CLICK 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

新版电缆引入底板可以通过卡扣式结构直接卡入机柜开孔，这大大减少了组装时间。同时，新款也能够通过防松螺母进行固定。圆形版本的KEL-DPZ-CLICK系列匹配M25至M63公制螺纹，因此该底板可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

KEL-DPZ-CLICK 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。 只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。 KEL-DPZ-CLICK提供应力消除和IP65 / IP66 / IP68防护等级。

https://www.icotek.cn/zh/p/plates/kel-dpz-click



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)