**适配威图和Lohmeier 机箱的MP模块底板**


防护等级为IP54

模块板上有开孔，用于固定KEL系列电缆引入系统KEL 24，KEL-U 24，KEL-QUICK 24，KEL-JUMBO，KEL-DPF，KEL-JUMBO flex和KEL-ULTRA flex。

可以将模块板安装在Rittal分隔板、封闭式机箱底板和顶板上

也可以将模块板安装在Lohmeier机柜底板

https://www.icotek.cn/zh/p/accessories/mp



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中辰路188号 1-2 层  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635

E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)