**适配大多数威图机箱的法兰盘底板FP**

向机柜引入电缆，密封等级达IP66


法兰盘底板是预先切割，预先钻孔，喷漆的，可以与电缆引入系统组合安装，以用于预先端接的电缆或标准电缆。

我们提供完整的法兰板FP-AE和FP-AX，具有86/112×36 mm的开孔，适用于AE / AX系列的紧凑型威图外壳。开孔以及钻孔模板均符合16/24芯重载连接器的标准开孔。

FP-BG型法兰盘设计用于配合威图BG系列机箱，最多具有3个开孔，与24芯重载连接器的标准开孔尺寸相匹配。

FP法兰盘KX / KL类型设计用于配合威图 KX / KL系列接线盒，并提供各种易科智连电缆引入产品的开孔。

<https://www.icotek.cn/zh/p/accessories/fp>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中辰路188号 1-2 层  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635

E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)