**易科智连最新推出可分式 U 形电缆穿芯UT**

可实现高达 IP54 的密封等级

UT 是一种 可分式U 形电缆穿芯，可以将单根带预制连接器的电缆、以及线径范围 4 至 11 mm的标准电缆引入至壳体中。适配的壳壁厚为1至4mm。

通过拧紧壳盖，向电缆穿芯施加压力，可实现高达 IP54 的密封等级，但还需取决于外壳自身的状态

<https://www.icotek.cn/zh/p/ces/ut>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中辰路188号 1-2 层  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635

E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)