**带卡扣式安装结构的SF|ZL 线缆整理板**

让您的机柜布线更为专业和规整

SF | ZL线缆整理板可以安装在35 mm DIN导轨上。 可用于减轻电缆和导管所受的应力。

SF | ZL范围基于应变消除板ZL，其安装在35mm DIN导轨的卡脚上。

https://www.icotek.cn/zh/p/strain-relief/sf-zl



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中辰路188号8号楼1-2层, 201613  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635

E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)