**易科智连电缆引入框架 KEL-ER获得IP66防护等级认证**

易科智连KEL-ER可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封， 适用于1mm到35mm线径的电缆，现已获得IP66防护等级认证。

可分式KEL-ER电缆引入框架现已获得IP66防护等级认证（根据EN 60529:2014-09标准）。

此外，KEL-ER电缆引入框架系列之前已经取得多项认证，如：UL 4X, IP66, ECOLAB 以及 EN 45545-2 HL3认证，并且应力释放达到EN 62444标准。

坚固耐用的KEL-ER电缆引入框架适用于带接头或不带接头的电缆，电缆直径从1.0 到 35.0 mm。

<https://www.icotek.cn/zh/p/ces/kel-er>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: info@icotek.cn