新闻稿 **EMC-KVT-DS**

**易科智推出世界首款带有两个穿芯的电缆格兰头EMC-KVT-DS**

易科智连现已推出世界首款带有两个电缆穿芯的可分开EMC电缆格兰头。


易科智连现已推出世界首款带有两个电缆穿芯的可分开EMC电缆格兰头EMC-KVT-DS，其金属螺纹具有高导电性，同时提供 IP54防护等级。

螺纹连接方式完美配合可分开系统，该系统允许引入带连接器的电缆。螺纹连接以及所需电缆穿芯是按照预制接头电缆无障碍穿入(无需拆卸和焊接插头)的方式来设计的。因此，制造商对预装电缆的质保仍然有效。

易科智连首次将两个穿芯安装在一个电缆格兰头内。第一个穿芯保证密封符合IP54，第二个用于导出EMC干扰 。

EMC-KT-DS配备公制螺纹M32x1.5。螺纹长度为14mm。

<https://www.icotek.com/zh/p/emc-ces/emc-kvt-ds/>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: info@icotek.cn