**易科智连推出带防火密封条的电缆引入系统**

易科智连现在提供带防火密封条的电缆引入系统，用于铁路技术领域。

防火密封条是由可膨胀型的石墨构成，遇高温时体积膨胀数倍。 这样就形成了对火焰的阻碍，并尽可能长时间的阻隔高热量从一个空间进入到另一个空间，保护铁路车辆的乘客和工作人员不受发生在车上的火灾事故的伤害。

膨胀型的（泡沫型）IFPS防火密封条安装在电缆引入部件的背面。易科智连带防火密封条IPFS的电缆引入系统，经过E45和EI30认证（安装在18 mm后的防火板上）以及E30认证（安装在3 mm后的金属薄板上），根据DIN EN 45545-3:2013-08和DIN EN 1363-1:2012-10标准。

防火密封条可用于铁路领域的电控箱，电控柜以及分割墙壁上。

https://www.icotek.cn/zh/p/railway/ifps

伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)