**易科智连电缆引入底板KEL-DPU获得IP67 / IP68认证**

KEL-DPU电缆引入底板现已获得IP68防护等级认证

KEL-DPU电缆引入底板用于在有限的空间里引导和密封多根不带接头的线缆（线缆直径范围从3.2 mm 到 20.5 mm）——现已获得IP67 / IP68防护等级认证。这款电缆引入底板既可用螺钉进行安装，也可直接卡入式安装。在KEL-DPU上安装电缆和气管操作十分便捷。

KEL-DPU系列之前获得的各种认证包括NEMA 4X, NEMA 12, IP65/66, cURus, UV, ECOLAB 以及 EN 45545-2 HL3。

https://www.icotek.cn/zh/p/plates/kel-dpu



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)