**易科智连可分式电缆锁头QVT-CLICK**

易科智连QVT-CLICK电缆锁头产品系列增加了公制尺寸16和20。这两种新尺寸都是可插拔，用螺丝锁紧的，因此可为用户提供更广泛的应用范围。

如果机柜内部空间不足，可以从机柜壁正面快速轻松地将QVT-CLICK锁定到位。 由于其非常紧凑和扁平的设计， QVT-CLICK也非常适合小型机器，设备和装置。 由于锁头的可拆分性，可以轻松快捷地用于改造和维修工作。另一个创新是下边缘的倒圆角。 新尺寸适用较小的IP54应用场合。QVT-CLICK 16和QVT-CLICK 20电缆锁头适用于1.5-2.5 mm的壁厚。

QVT-CLICK锁头可与QT穿芯配合使用，夹线直径范围1至15 mm。同样，多孔和特殊的电缆穿芯也满足IP54防护等级。 包装中含一个环形密封件。 产品已获得HL3，ECOLAB，RoHs等证书。

<https://www.icotek.com/zh/p/cable-glands/qvt-click/>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)