
**易科智连电缆引入底板KEL-DP 6和KEL-DP 16**

易科智连正在KEL-DP 6和KEL-DP 16的基础上，不断开发更多免工具安装的电缆引入底板的衍生型号，并已有众多型号上市。

新款电缆引入底板KEL-DP 6和KEL-DP 16适用于厚度为1.5至2.5 mm的板材。 有圆形和矩形，设计紧凑且省空间，适用于标准公制开孔。 新尺寸的KEL-DP 6可放置在尺寸为36x52 mm的6芯连接器开孔位置。KEL-DP 16可放置在36x86 mm 的16芯连接器开孔位置。 KEL-DP 16最多可以穿入23条电缆，KEL-DP 6最多可以穿入25条电缆。

只需将其压入开孔的框架中即可完成安装。 集成式的弹簧杆使KEL-DP的位置居中。 KEL-DP防护等级达到IP64。 诸如欧洲铁路标准EN 45545-2 HL3，GL或ECOLAB的认证使得KEL-DP成为多功能电缆引入底板。

https://www.icotek.cn/zh/p/plates/kel-dp



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)