**易科智连 | 大夹线范围EMC屏蔽夹: PFSZ-M|MSKL**

在2016年秋季成功发布大夹线范围屏蔽夹MSKL后，易科智连继续研发了这个产品新型号。

我们很荣幸的为您带来用于在汇流排和金属板边缘安装的MSKL新品，其所达到的应力释放满足EN 62444标准。电缆夹的应力释放源于结实的外壳，保护脆弱的电缆防护层不受损坏。大夹线范围(3 -12 mm 和 8 -18 mm)的设计无需更多规格尺寸。此外，紧凑的结构可以提供更高的安装密度。

安装PFSZ-M|MSKL时直接卡入10 × 3 mm的汇流条中。

<https://www.icotek.cn/zh/p/emc-clamps/pfs>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)