**易科智连KVT-ER 可分电缆锁头，防护等级达IP 65-68**

该款高品质产品用于引入和密封带接头或不带接头电缆。

易科智连在原有的可分式电缆系统里研发了KVT-ER。KVT-ER可分电缆锁头基于标准的开孔尺寸M32, M50 和 M63，经认证防护等级可达IP65/IP66/IP67/IP68，根据DIN EN 60529:2014-09标准。KVT-ER产品的高防护等级是通过对电缆的高夹紧力以及集成的垫圈实现的。应力释放根据EN 62444标准。该款产品已获得UL 和NEMA TYPE 12/4X认证。由于其可分离结构，可便捷地对设备上的电缆进行后期的翻新和维修工作。六角形的锁紧螺母包含在货品中。认证证书和免费样品也可直接向易科智连获取。

<https://www.icotek.cn/zh/p/cable-glands/kvt-er>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)