
**易科智连RLFZ-M电磁屏蔽夹，满足狭小空间的应力释放**

RLFZ-M屏蔽夹支架应用于机床制造，设备制造，包装机械，汽车行业等多个必须减少电缆屏蔽干扰的行业。

易科智连RLFZ-M系列是RLFZ – EMV组合支架的进一步发展，实现了大钳夹范围的MSKL屏蔽夹的安装，节省空间。可牢固固定屏蔽夹尺寸为3到12 mm，并实现应力释放（根据DIN 62444）。

屏蔽夹按两排交错排列，因此实现了屏蔽夹最优化的排列，最大限度的节省空间。屏蔽夹支架排可直接用螺钉固定在安装板上，确保屏蔽夹的固定。易科智连提供10种不同的支架尺寸，屏蔽夹支架尺寸根据客户需求也可进行调整。

<https://www.icotek.cn/zh/p/emc-clamps/rlf>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)