**易科智连单根电缆电缆引入底板KEL-SCDP和KEL-SCDP-RW**KEL-SCDP是易科智连的新款电缆引入底板。 这款产品用于穿入不带连接器的单根电缆，密封防护等级高达IP65。 易科智连还推出了用于铁路行业的版本KEL-SCDP-RW。

KEL-SCDP的密封范围为5到36 mm。 电缆的组装和布线很简单。 根据电缆/软管的直径，可以很容易地将密封槽剥离到所需的密封区域。 剥离不需要刀具。 特殊的“剥离原理”使得薄膜上始终是圆孔。 另一个优点是KEL-SCDP有非常大的夹线范围。 KEL-SCDP无需工具即可安装在1.5至4.0 mm厚的壁板上。 根据EN45545-2 HL3，附加版本KEL-SCDP-RW被批准用于铁路行业。

KEL-SCDP和KEL-SCDP-RW有四种不同尺寸可选。

<https://www.icotek.cn/zh/p/plates/kel-scdp>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)