**易科智连分线盒，可根据布线方向需求，实现360°电缆布线。**


适用于带或不带连接器的电缆，防护等级达到IP54

使用新款分线盒，中心布线的电缆可以 360° 转向任意需要的方向。带插头和不带插头的电缆都能使用该产品。

分线盒适用于公制开孔M32-M75，并用锁紧螺母固定。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。 可布线多达48 根电缆。

<https://www.icotek.cn/zh/p/distribution-box/db>



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)