**防尘的理想选择2：适用于公制开孔尺寸的圆形可分带刷格兰头KEL-BES-S**

适用于将电缆布线到服务器机架，控制面板和电气机柜中

对于圆形公制开孔，易科智连提供带有毛刷的可分式电缆格兰头KEL-BES-S 圆形。它既可以直接卡入开孔中，也可以用随附的防松螺母拧紧。

由于采用了可分式框架，因此KEL-BES-S 圆形也可以后期安装在被引入电缆的周围。

https://www.icotek.cn/zh/p/brush/kel-bes-s-round



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)