**易科智连导轨切割装置，轻松切割多种DIN导轨和铜排。**

导向装置带有长度限位以确保切割过程中不会产生滑动，而且保持切割尺寸始终准确

DIN-RC 1 适合切割 :

* DIN 导轨 35 x 7.5 mm
* DIN 导轨 35 x 15 mm

DIN-RC 2 适合切割 :

* DIN 导轨 35 x 7.5 mm
* DIN 导轨 35 x 15 mm
* DIN 导轨 15 x 5.5 mm
* 铜排 10 x 3 mm

https://www.icotek.cn/zh/p/tools/din-rc-2



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中心路1158号  
漕河泾科技绿洲6号楼504-1室  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)