**防尘的理想选择3：KDR-BES可分毛刷板**

该款毛刷板适用于威图 TS 8机箱


两分开毛刷板KDR-BES-TS8预装有密封毛刷条。

底板上装有标准的威图夹。

取决于要布线的最大电缆直径，两个分开的毛刷板可以选择彼此对齐或彼此接近。

毛刷底板KDR-BES-TS8非常适合保护机箱内部免受灰尘侵害。

https://www.icotek.cn/zh/p/accessories/kdr-bes



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中辰路188号8号楼1-2层, 201613  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635

E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)