**易科智连自粘发泡PUR密封条**

我们针对部分应用场合单独提供这些 PUR 密封件

PUR 密封件的一侧为带自粘胶的衬膜，提供两种可选宽度，单根长度为 2150 毫米。密封件的高度与宽度对应。PUR 密封件易于压缩，具有非常好的回弹性。

PUR 密封件的安装非常简单：撕下保护膜，贴上，完成！

https://www.icotek.cn/zh/p/accessories/sealing-bead



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中辰路188号 1-2 层  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635

E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)