
**新款90°穿墙固定器KEL-FW**

专为90°角布线带连接器电缆而设计

新型穿墙固定器 KEL-FW 的上盖通过铰链紧紧地固定在安装面板上。这款电缆引入系统的安装非常容易和快捷。首先，将KEL-FW的两个后孔通过螺钉固定到面板上，然后安装所需的电缆穿芯。接着将盖子向下翻折，锁定到位并使用两个前孔将其拧到面板上。

KEL-FW 配有集成密封件，可实现 IP65 的高防护等级。

https://www.icotek.cn/zh/p/ces/kel-fw



伊克泰恪贸易（上海）有限公司  
上海市松江区中辰路188号 1-2 层  
电话: +86 21 5767 6805  
传真: +86 21 5765 9635

E-Mail: [info@icotek.cn](mailto:info@icotek.cn)